|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **PIT START PLUS** |   Risultati immagini per pit start plus | |
|  | |
| **UNITA' DI PAMAGENTO PER PISTE AD ALTA PRESSIONE  Caratteristiche**   * **Grado di protezione IP54** * **Entrata monete protetta da placca mobile** * **Cornice esterna, porta e pulsantiera in acciaio inox** * **Apertura protetta da serratura a 9 punti** * **Display retroilluminato per la massima visibilità anche in condizioni di pieno sole** * **Pulsantiera dotata di 7 pulsanti di selezione programmi e 1 pulsante di stop, che permette all'utente di interrompere il servizio in corso** * **Pannello frontale con ampio spazio per le istruzioni d'uso, riportato su pannello adesivo personalizzabile** * **Nella versione standard l'interfaccia è realizzata con una scatola guida DIN dotata di 8 ingressi optoisolati per la ricezione dei segnali dalla centrale di sistema e 7 uscite a relè** * **I prezzi dei servizi possono essere fissati a bordo macchina** * **Installazione: autoportante o a parete** |

